GUIDE D’INSTALLATION DE L’AFFICHEUR DEL MCCRYPT POUR L’APPLICATION

Table des matières

# Configuration de l’ordinateur

1. Configuration réseau

En premier lieu nous allons configurer l’ordinateur afin qu’il soit capable de communiquer avec le convertisseur CSE-H53N et pour pouvoir envoyer des informations à l’afficheur. Il faut premièrement s’assurer que l’unité centrale soit connectée à une prise Ethernet à l’aide d’un câble RJ45.

Une image contenant texte, Appareils électroniques, capture d’écran, logiciel

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.Une fois cela fait, ouvrez l’application « Paramètres » et cliquez sur « Réseau et Internet ». Dans l’onglet « Ethernet », cliquez sur « Modifier les options d’adaptateur », faites clique-droit sur le périphérique réseau connecté en Ethernet et cliquez sur « Propriétés ».

Dans l’onglet de propriétés, sélectionnez TCP/IPv4 et cliquez sur le bouton « Propriétés »

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.Nous allons donner à l’ordinateur une adresse IP avec laquelle il pourra se connecter et envoyer des messages à l’afficheur.

Dans l’écran de propriétés de l’IPv4, mettez une adresse IP qui se trouvera dans le même sous-réseau que celui du convertisseur. Dans ce guide, nous avons décidez de mettre le sous-réseau « 192.168.96.0 » avec l’ordinateur comme 110ème hôte pour s’assurer un maximum qu’il ne soit pas sur une adresse déjà utilisée. Validez en cliquant sur « OK »

1. Installation des applications

Avant de passer à la configuration du convertisseur, appareil essentiel pour transmettre un message de l’ordinateur à

Avec ça l’ordinateur est prêt, il faut à présent configurer le convertisseur qui recevra les informations de l’ordinateur pour ensuite les envoyer à l’afficheur qui se chargera de dévoiler l’indice.

Afin de pouvoir

* Brancher ordi en ethernet
* Mettre pc sur une ip fixe NON UTILISÉE
* Installer ezManager
* Brancher convertisseur à ordi pour configurer
* Configurer
* Brancher à afficheur et ethernet

# Installation et configuration du convertisseur CSE-H53N

## Présentation du matériel

Premièrement nous allons installer le logiciel ezManager qui nous permettra de configurer le convertisseur afin qu’il permette à l’ordinateur de communiquer et permettre d’afficher les indices à l’écran d’affichage.

Pour ce faire il faut se rendre sur la page de téléchargement grâce à ce lien

Ensuite, pour que le convertisseur

## A

## Remise à zéro

## Configuration